**PRZEDMIAR**

**Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów – Sianno**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kod podstawowy opisu robót** | **Numer Specyfikacji Technicznej** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn.** | **Ilość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | **45100000-8** | **D.01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |  |  |
| - | - | **D.01.01.01** | **Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych** | - | - |
| 1 |  |  | Droga główna | km | 1,376 |
| **II** | **45233300-2** | **D.04.00.00** | **PODBUDOWY** |  |  |
| - | - |  | **Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych** | - | - |
| 2 |  |  | Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 4816,00 |
| **III** | **45233000-9** | **D.05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** |  |  |
| - | - | **D.05.03.00** | **Nawierzchnia z betonu asfaltowego** | - | - |
| - | - |  | Warstwa ścieralna | - | - |
| 3 |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S-50/70, grub. 5 cm | m2 | 4816,00 |
| **IV** | **45233000-9** | **D.06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** |  |  |
| - | - |  | **Umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie** | - | - |
| 4 |  |  | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego 1:2 stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm – utwardzone pobocze | m2 | 2064,00 |
| **V** | **45233000-9** | **D.07.00.00** | **OZNAKOWANIE DRÓG i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO** |  |  |
| - | - | **D.07.02.01** | **Oznakowanie pionowe** | - | - |
| 5 |  |  | Ustawienie słupków stalowych do znaków Ø 70mm | szt. | 9 |
| - | - |  | **Przymocowanie tarcz znaków grupy „średnie”, folia 2-typu** | - | - |
| 6 |  |  | Zamocowanie tarcz znaków | szt. | 9 |