**Załącznik nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY:**  **Gmina Brochów**  **Brochów 125**  **05 - 088 Brochów** | | **WYKONAWCA:** |
| **A.** **Dane Wykonawcy:** | | |
| Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:  Uwaga:   1. w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia i załączyć do oferty pełnomocnictwo zgodne z art. 58 ust. 2 Pzp); 2. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika należy podać: nazwę firmy/imię i nazwisko, adres, nr telefonu oraz e-mail. | |  |
| Siedziba albo miejsce zamieszkania i  adres Wykonawcy (w tym województwo): | |  |
| NIP Wykonawcy: | |  |
| REGON Wykonawcy: | |  |
| E-mail Wykonawcy: | |  |
| Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: | |  |
| Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: | |  |
| **B. Oferowany przedmiot zamówienia:**  **W związku z ogłoszeniem zamówienia na wykonanie zadania pn. „Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Brochów”**   1. **, oferujemy dostarczenie ciągnika wraz z osprzętem o parametrach szczegółowo określonych w załączniku do Formularza ofertowego – oferowane parametry ciągnika wraz z osprzętem, za łączną cenę w wysokości brutto …………………………. złotych, (słownie złotych: ………………………………………………………………..…………………………………. ), w tym ………………. % VAT.**   Wykonawca jest zobowiązany dokonać opisu zaoferowanego samochodu poprzez uzupełnienie załącznika do formularza ofertowego, oznaczonego „Oferowane parametry ciągnika wraz z osprzętem”.   1. **Udzielamy Zamawiającemu …………… miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony ciągnik.** | | |
| **C. Oświadczenia:**   1. zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zmówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego; 2. uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji warunków zamówienia; 3. w cenę oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ; 4. oświadczam, że jestem/nie jestem\* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT, prowadząc działalność gospodarczą posługujemy się numerem identyfikacji podatkowej NIP; 5. oświadczam, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących plikach:…………………………………………………………..; 6. Oświadczam, że jestem :   mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2.000.000 euro);  małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10.000.000 euro);  średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, i które zatrudnia mniej niż 250 osób, a którego roczny obrót nie przekracza 50.000.000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 euro);  żadnym z powyższych.  Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.  rodzaj prowadzonej działalności ……………………………………………….  Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych.  *(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź)*   1. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 2. zapoznałem się i akceptuję Klauzule RODO określone w Rozdziale 21 SWZ.   **\*niepotrzebne skreślić** | | |
| **D. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia:**  w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy - w brzmieniu określonym w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do specyfikacji, do którego nie wnoszę zastrzeżeń - w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz dopełnienia innych formalności określonych w SWZ,  osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia jest:  …………………………………………………………………………………………………………  e-mail: …...……………………………… telefon: ……………………………… | | |
| **E. Podwykonawstwo:**  \* nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.  \* na etapie składania ofert nie jesteśmy w stanie określić czy będziemy korzystać z podwykonawców  \* oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: | | |
| **Lp.** | **Część zamówienia** | **Nazwa i adres podwykonawcy, jeżeli są już znani** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| **\*niepotrzebne skreślić** | | |
| **F. Spis treści:**  Oferta została złożona na ................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ............... do nr ................ .  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:  1/ ...............................................................................................  2/ ...............................................................................................  3/ ...............................................................................................  4/ ...............................................................................................  5/ ...............................................................................................  6/ ...............................................................................................  7/ ...............................................................................................  8/ ...............................................................................................  9/ ............................................................................................... | | |

**Załącznik do Formularza ofertowego**

Załącznik do oferty na:

„Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości

ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Brochów”

**Oferowane parametry techniczno-jakościowe ciągnika oraz beczki asenizacyjnej**

Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowy do użytku, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.), posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 343 z późn. zm.). Należy podać stan faktyczny. Świadectwo homologacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy ciągnika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry **minimalne** wymagane przez Zamawiającego | | Parametry oferowane przez Dostawcę |
| 2 | **CIĄGNIK:**  Fabrycznie nowy i nieużywany | |  |
| 3 | **Rok produkcji:**  2023 | |  |
| 4 | **Dopuszczony do pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej na podstawie świadectwa homologacji krajowej lub wspólnoty europejskiej** | |  |
| 5 | **Spełniający normy spalania minimum STAGE V** | |  |
| 6 | **Możliwość holowania przyczep i poruszania się po drogach publicznych na terenie Polski i Unii Europejskiej.** | |  |
| 7 | **Przewidywany okres eksploatacji 15 lat** | |  |
| 8 | **Silnik:**   1. wysokoprężny 4 cylindrowy z turbodoładowaniem, pojemność min 3600 cm3 2. spełniający obowiązujące na dzień składania ofert normy w zakresie maksymalnej dopuszczalnej wartości emisji spalin, 3. chłodzony cieczą. | |  |
| 9 | **Moc znamionowa silnika:**  nie mniejsza niż 90 KM, moment obrotowy min. 380 Nm | |  |
| 10 | **Masa ciągnika bez dodatkowych obciążników:**  nie mniejsza niż 4 500 kg (bez operatora). | |  |
| 11 | **Obciążniki kół tylnych:**  nie mniej niż 300kg | |  |
| 12 | **Przystosowany do holowania zespołu pojazdów w konfiguracji hamulców przyczepy hamowanej, o masie co najmniej 10 000 kg lub większej oraz niehamowanej, o masie co najmniej 1 500 kg lub większej** | |  |
| 13 | **Szerokość minimalna opony:**  a) Przód 380 mm R24  b) Tył 480 mm R34 | |  |
| 14 | **Błotniki kół przednich:**  wykonane z tworzywa sztucznego, skrętne (aktywne) | |  |
| 14a | **Rozstaw osi**  Min. 2350 mm, promień skrętu max. 4250mm | |  |
| 15 | **Instalacja pneumatyczna do układów hamulcowych przyczep - 2 i 1 przewodowa.** | |  |
| 16 | **Tylny WOM:**  minimum 540/540E/1000 obr./min | |  |
| 17 | **Udźwig tylnego TUZ:**  nie mniejszy jak 4500 kg. | |  |
| 18 | **Przedni podnośnik hydrauliczny TUZ:**  Udźwig min. 2000 kg, dodatkowe wyjście hydrauliczne dla przedniego TUZ-a, sterowanie podnośnikiem orz dodatkowym wyjściem z kabiny ciagnika za pomocą joysticka z osobnym rozdzielaczem min. 2 sekcyjnym. | |  |
| 19 | **Dolne ramiona podnośnika z szybkosprzęgami hakowym** | |  |
| 20 | **Dodatkowy komplet wkładek kulistych II kategorii** | |  |
| 21 | **Zaczepy:**  tylne  a) górny transportowy automatyczny  b) dolny rolniczy | |  |
| 22 | **Skrzynia biegów:**  a) liczba przełożeń nie mniej niż Przód/Tył 12x12, 40 km/h  b) rewers min. hydrauliczny (bezsprzęgłowa zmiana kierunku jazdy przód /tył) | |  |
| 23 | **Układ napędowy 4x4:**  Włączany elektrohydraulicznie z wyborem ręcznym lub automatycznym | |  |
| 24 | **Blokada napędu tylnego i przedniego mostu:** załączane elektrohydraulicznie | |  |
| 25 | **Kabina operatora:**  Posiadająca zabezpieczenia spełniające obowiązujące normy bezpieczeństwa. | |  |
| 26 | **Klimatyzacja** | |  |
| 27 | **Ogrzewanie** | |  |
| 29 | **Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie** | |  |
| 30 | **Filtr powietrza wlotowego zapewniający czysty mikroklimat pomieszczenia.** | |  |
| 31 | **Szyba tylna otwierana z wycieraczką i spryskiwaczem** | |  |
| 32 | **Szyba przednia z wycieraczką i spryskiwaczem** | |  |
| 33 | **Siedzenie pasażera – homologacja na 2 osoby** | |  |
| 34 | **Okno dachowe zapewniające widoczność przy pracy z ładowaczem czołowym** | |  |
| 35 | **Oświetlenie dodatkowe:**   1. Minimum 6 lamp roboczych 2. Lampa błyskowa w kolorze pomarańczowym | |  |
| 36 | **Parametry hydrauliki:**   1. Hydraulika zewnętrzna o przepływie minimum 64 litrów/minutę 2. Minimum 3 pary szybkozłączy hydraulicznych z możliwością dwukierunkowego zadania ciśnienia | |  |
| 37 | **Pozostałe wymagania:**   1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ciągnik do siedziby Zamawiającego 2. Udzielona gwarancja obejmuje wszelkie koszty związane z przeglądami i naprawami gwarancyjnymi przedmiotu zamówienia a w szczególności:  * dojazdu, * robocizny, * pobytu serwisantów, * transport pojazdu do serwisu, * fabrycznie nowych części i materiałów eksploatacyjnych dopuszczonych przez producenta.  1. Dokumentacja ciągnika w języku polskim:  * Karta lub książka gwarancyjną wraz z warunkami gwarancji, * Karta/y z „Wyciągu ze świadectwa homologacji potwierdzające wymagania”, * Instrukcja obsługi w wersji drukowanej, * Instrukcja serwisowa (czasookresy przeglądów, zakres prac w trakcie przeglądu, rodzaje i ilości wymienianych w trakcie przeglądu środków eksploatacyjnych), * Instrukcja naprawcza, * Katalog części zamiennych.  1. Wykonawca wyposaży ciągnik w zestaw umożliwiający poruszanie się po drogach publicznych (lusterka, oświetlenie, w tym ostrzegawcze, kierunkowskazy, tablice ostrzegawcze itp.). 2. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu zamówienia. | |  |
| **Beczka asenizacyjna** | |  | |
| Oferowana beczka asenizacyjna jest dopuszczona do obrotu na terytorium Polski oraz przystosowany do ruchu po drogach publicznych na terytorium Polski, w szczególności spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) | |  | |
| Beczka asenizacyjna fabrycznie nowa, rok produkcji 2023 | |  | |
| Pojemność 10 000 L | |  | |
| Zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo | |  | |
| Konstrukcja wozu: samonośna – dyszel zamontowany na wzmocnionych podporach pod zbiornikiem, ocynkowany ogniowo. | |  | |
| Zaczep wymienny – przykręcany ø50mm | |  | |
| Tylny właz ø700mm - pokrywa włazu na zawiasie | |  | |
| Rurowy wskaźnik napełnienia z wziernikiem | |  | |
| Króciec spustowy z zaworem 1 ½ ̎ - w najniższym punkcie zbiornika | |  | |
| Wziernik 4 ̎ na tylnej dennicy | |  | |
| Górny właz ø350mm | |  | |
| Zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła | |  | |
| Ogumienie min. 23.1x26 | |  | |
| Układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z 4-stopniową regulacją siły hamowania | |  | |
| Hamulec ręczny postojowy | |  | |
| Błotniki | |  | |
| Sprężarka (kompresor) o wydajności min. 10 000 l/min | |  | |
| Napęd 540 obr/min | |  | |
| Zbrojone węże odporne na temperaturę łączące armaturę | |  | |
| Zabezpieczenie przed przelaniem za pomocą zaworu dwukulowego na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem | |  | |
| Manowakuometr | |  | |
| Dwa zawory bezpieczeństwa: nadciśnieniowy do 0,05 MPa oraz podciśnieniowy do -0,05 MPa | |  | |
| Odolejacz – mokry filtr powietrza, tłumik wyciszający pracę kompresora | |  | |
| Króćce ssawne 6” o ø150mm  główny króciec spustowy w pokrywie tylnego włazu 6 ̎ - z zasuwą hydrauliczną 6 ̎  z przodu z lewej i prawej strony – zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej  z tyłu króciec - zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej | |  | |
| Instalacja elektryczna 12V i oświetleniowa | |  | |
| Wąż 6 ̎ (ø150) 2x 6m  uchwyty transportowe na wąż ssawny  wąż z koszem ssącym – chroniący przed zassaniem dużych elementów  długość węża ssawnego-6mb. | |  | |
| Urządzenie rozlewające  łyżka rozlewająca profilowana, szerokość rozlewania do 14m | |  | |
| Świadectwo homologacji umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych | |  | |
| Wałek przekaźnika mocy WOM | |  | |
| **Pozostałe wymagania:**   1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć beczkę asenizacyjną do siedziby Zamawiającego 2. Udzielona gwarancja obejmuje wszelkie koszty związane z przeglądami i naprawami gwarancyjnymi przedmiotu zamówienia a w szczególności:  * dojazdu, * robocizny, * pobytu serwisantów, * transport pojazdu do serwisu, * fabrycznie nowych części i materiałów eksploatacyjnych dopuszczonych przez producenta.  1. Dokumentacja beczki asenizacyjnej w języku polskim:  * Karta lub książka gwarancyjną wraz z warunkami gwarancji, * Karta/y z „Wyciągu ze świadectwa homologacji potwierdzające wymagania”, * Instrukcja obsługi w wersji drukowanej, * Instrukcja serwisowa (czasookresy przeglądów, zakres prac w trakcie przeglądu, rodzaje i ilości wymienianych w trakcie przeglądu środków eksploatacyjnych), * Instrukcja naprawcza, * Katalog części zamiennych.  1. Wykonawca wyposaży beczkę asenizacyjną w zestaw umożliwiający poruszanie się po drogach publicznych (oświetlenie, w tym ostrzegawcze, kierunkowskazy, tablice ostrzegawcze itp.).   Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu zamówienia. | |  | |
| Gwarancja na ciągnik i beczkę asenizacyjną min. 12 miesiące (zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy) | |  | |

Wymagania dodatkowe:

1. Dostawa do Zamawiającego w cenie zakupu.
2. W terminie dostawy ciągnika wraz z beczką asenizacyjną należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji ciągnika, urządzeń i sprzętu zamontowanego w ciągniku w języku polskim, książki gwarancyjne ciągnika oraz wyposażenia, świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika i beczki asenizacyjnej.
3. Szkolenie operatora w zakresie budowy i obsługi ciągnika. Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.
5. Wykonawca udziela min. ………………. miesięcy pełnej gwarancji na ciągnik oraz beczkę asenizacyjną.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na własny koszt obsługę serwisową, dojazd do maszyny, niezbędne materiały eksploatacyjne.

…………........................................................

*kwalifikowany podpis/podpis zaufany/elektroniczny podpis osobisty*

*Wykonawcy lub osoby upoważnionej*

Uwaga:

\*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP)