Załącznik nr 3 do SIWZ

**Wymagania dla podwozia samochodu z przeznaczeniem pod zabudowę pożarniczą dla OSP Brochów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WZMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **POTWIERDZENIE WPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY** |
| **I** | **Wymagania ogólne** |  |
| 1. | Rok produkcji nie wcześniej niż 1992r. |  |
| 2. | Udokumentowany przebieg samochodu nie wyższy niż 200 000 km |  |
| 3. | Samochód winien być sprawny technicznie (posiadający ważny przegląd), bezwypadkowy, w kolorze czerwonym (RAL 3000), zderzaki i nadkola w kolorze białym |  |
| 4. | Samochód winien być przystosowany do przewozu 7 osób łącznie z kierowcą. |  |
| 5. | Aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące do rejestracji na terenie kraju |  |
| 6. | Stan ogumienia typu terenowego |  |
| **II** | **Konstrukcja** |  |
| 1. | Samochód winien posiadać co najmniej: napęd 6 x 6, blokadę mostów, reduktor, wspomaganie kierownicy, podgrzewane lusterka, koła pojedyncze w balonie, manualną skrzynie min. 6-cio biegową |  |
| 2. | Samochód fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego |  |
| 3. | Samochód napędzany silnikiem wysokoprężnym, turbodoładowanym, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 220 KM |  |
| 4. | DMC zawierające się w przedziale 10500 – 13000 kg |  |
| 5. | Długość pojazdu nie większa niż 7400 mm, szerokość pojazdu nie większa niż 2450 mm, wysokość pojazdu nie większa niż 3350 mm |  |
| 6. | Samochód wyposażony w przystawkę do napędu autopompy |  |
| **III** | **Kabina** |  |
| 1. | Jednomodułowa fabryczna |  |
| 2. | Podnoszona w całości za pomocą siłownika hydraulicznego |  |
| 3. | Ogrzewana i oświetlona wewnętrznie, w tym niezależnie dla dowódcy |  |
| 4. | Fotel kierowcy pneumatyczny z pełną regulacją, tapicerka siedzeń łatwa w utrzymaniu czystości i usuwaniu zabrudzeń o zwiększonej odporności na ścieranie, możliwość podgrzewania lusterek |  |