**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Remont drogi  Bieliny – Famułki Brochowskie w km** **0+000 – 0+ 900**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp |  | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  |  | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | | | | |
| 1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0,90 |  |  |
| 2 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  900,00 x 4,00 | m2 | 3600,00 |  |  |
| 3 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego (gruzu betonowego) stabilizowanego mechanicznie – warstwa grub. po zagęszczeniu 10 cm  900,00 x 3,50 | m2 | 1700,00 |  |  |
| 4 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – warstwa grub. po zagęszczeniu 5 cm  900,00 x 3,50 | m2 | 1700,00 |  |  |
| 5. |  | Pobocze utwardzone kruszywem łamanym  Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego 1:1 stabilizowanej mechanicznie grub 8 cm - utwardzone pobocze - 900,00 x 0,25 x 2 | m² | 450 |  |  |
| **WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT bez podatku VAT**  **PODATEK VAT 23%**  **OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT** | | | | | |  |