Załącznik nr 4

**Program Rządowy „Posiłek w Szkole i w domu 2021” Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie Opis przedmiotu zamówienia**

* **Kuchnia gazowa, 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, typu STALGAST lub równoważne**

**-** wymiary zewnętrzne 1200 x 700x 850

|  |  |
| --- | --- |
| - zasilanie: | gaz/prąd |

- moc przyłączeniowa 36,5 Kw

- moc elektryczna piekarnika 7,03 Kw

- żeliwne ruszty

- zabezpieczenie przeciwwypływowe

- ergonomiczne pokrętła

- panel przedni grawerowany laserowo

- kontrolki pracy oraz zasilania

- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania

- wymiary piekarnika elektrycznego z termoobiegiem 600x400/ GN1/1: 660x445x285 mm

|  |  |
| --- | --- |
| * **Zmywarka wyparzarka kapturowa, typu STALGAST lub równoważne**

**-** wymiary zewnętrzne 690 x 794 x 1500 (S x G x W)- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania- sterowanie elektromechaniczne- precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego- cykl mycia 120 s lub 180 s- wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)- zużycie wody 2.5 l/cykl- moc grzałki komory - 3 Kw- moc grzałki bojlera - 10 Kw- kosz 500x500 mm- nóżki regulowane ~45 mm- wysokość komory wsadowej ~415 mm* **Patelnia uchylna , typu STALGAST lub równoważne**

- wymiary: 800x700x900 [mm] |  |
| - moc całkowita: 9,0Kw- pojemność robocza: 50 L - powierzchnia robocza: 0,3m² - napięcie zasilania: 3NPE 230/400V 50Hz- przechył misy: ręczny- płynna regulacja temperatury w zakresie od 50oC do 275oC* **Szafa chłodnicza 670 L, typu STALGAST lub równoważne**

- wymiary 740 x 830 x 2000 (S x G x W),- nowoczesna technologia,- komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej,- cichy agregat,- elektroniczny sterownik,- automatyczne odszranianie/rozmrażanie oraz odparowanie skroplin,- filtr przeciwpyłkowy,- automatyczne odparowanie skroplin,- izolacja z pianki poliuretanowej,- grubość ścianki 60 mm,- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej,- 3 półki GN2/1 z kompletem prowadnic,- samodomykające się drzwi z zamkiem na klucz,- profilowany uchwyt drzwi,- grzałki przylgni w szafie mroźniczej,- wymiary półek (WxD): 530x650 mm* **Okap centralny, wyciągowy, typu STALGAST lub równoważne**

- wymiary 3500 x 2400 x 450, - wentylator promieniowy,- ze stali nierdzewnej,- filtry tłuszczowe,* **Talerz płaski obiadowy**

- możliwość mycia w zmywarce, średnica: 240 mm* **Talerz głęboki**

**-** możliwość mycia w zmywarce, średnica: 240 mm* **Kubek do napojów gorących**

**-** szkło hartowane, możliwość mycia w zmywarce, poj. 250 ml* **Łyżka**

**-** stal nierdzewna, możliwość mycia w zmywarce, 190 mm* **Widelec**

**-** stal nierdzewna, możliwość mycia w zmywarce, 190 mm* **Nóż**

**-** stal nierdzewna, możliwość mycia w zmywarce, 190 mm* **Łyżeczka**

**-** stal nierdzewna, możliwość mycia w zmywarce, 139 mm* **Maszynka do mielenia mięsa, typu STALGAST lub równoważne**

- podstawa wykonana z aluminium i stali nierdzewnej, - taca wykonana ze stali nierdzewnej,- rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka, - lej załadowczy wykonany z polerowanego stopu aluminium, - gardziel wykonana z odlewu żeliwa, - ślimak wykonany ze specjalnego stopu aluminium, - regulowane antypoślizgowe nóżki, - w standardzie sitka 5 i 8 mm, - średnica sitka 68 mm.Stół przyścienny, z drzwiami suwanymi * Konstrukcja : spawana
* Ilość półek : 1 szt
* Materiał wykonania : stal nierdzewna
* Szerokość - W : 1200 mm
* Głębokość - D : 600 mm
* Wysokość - H : 850 mm
* **Stół z dwoma zlewami, typu STALGAST lub równoważne**
* Stół spawany
* Wymiary 1000 x 600 x 800
* Otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm
* Stół posiada komory o wymiarach 400x400x250
* Komory umieszczone centralnie
* Drzwi skrzydłowe
* Korpus szafki bez ściany tylnej
* Blat tłoczony
* Wysoki standard higieniczny
* **Garnek 10 L z pokrywką, typu STALGAST lub równoważne**

|  |  |
| --- | --- |
| - Wysokość - H: | 360 mm |
| - Średnica: | 450 mm |
| - Pojemność - V: | 57.3 l |
| - Mycie w zmywarce: | 1 |
| - Przystosowane do kuchni gazowej: | 1 |
| - Materiał wykonania: | stal nierdzewna |

Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, O 360 mm, V 36.6 l 011362 typu STALGAST lub równoważne

|  |  |
| --- | --- |
| - Wysokość - H: | 360 mm |
| - Średnica: | 360 mm |
| - Pojemność - V: | 36.6 l |
| - Mycie w zmywarce: | 1 |
| - Przystosowane do kuchni gazowej: | 1 |
| - Materiał wykonania: | stal nierdzewna |
| - Marka: | Stalgast |

**Naświetlacz bakteriobójczy do 30 jaj | REDFOX, RM-NJ2** - Naświetlacz bakteriobójczy do 30 jaj o długości 18,4 cm, szerokości 46 cm i wysokości 38 cm -Pozwala on zlikwidować bakterie, pleśnie i ich zarodniki na powierzchni jaj z bardzo wysoką skutecznością. - Naświetlacz daje wiele rewelacyjnych korzyści, np: zastępuje klasyczne wyparzacze do jaj, jak również środki chemiczne do dezynfekcji oraz dezynfekuje jednorazowo do 30 sztuk jaj. Artykuł jest niezbędny przy wdrażaniu systemu HACCP. - Posiada klasę ochronności – IP20 a trwałość promienników UV to 7500h. - Długość trwania cyklu wynosi 90 sekund.* **Mikser planetarny KitchenAid Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH biały**:

 - wymiary: szer. 287 x gł. 371 x wys. 417 mm,- wykonany ze stali nierdzewnej i stali cynkowanej - bezpieczny, skuteczny i wydajny - urządzenie kuchenne do profesjonalnego użytkowania. - wyposażona w nową precyzyjną metalową skrzynię przekładniową, wyłącznik bezpieczeństwa, osłonę i bardzo dużą dzieżę ze stali nierdzewnej,- cynkowy odlew ciśnieniowy,- 1 dzieża ze stali nierdzewnej a 6,9 l,- podnośnik dzieży,- końcówka do globo, mieszadło hakowe, mieszadło płaskie, lej załadowczy,- wyłącznik bezpieczeństwa,- osłona druciana,- precyzyjna metalowa przekładnia,- 10 poziomów prędkości, elektroniczna regulacja prędkości,- moc przyłączeniowa: 0,325 kW / 220-240 V 50-60 Hz,- waga: 12,2 kg. * **Zestaw mebli do stołówki ze stołem i 6 krzesłami**
* **Stół x 4**

Długość: 1800 mmWysokość: 750 mmSzerokość: 800 mmGrubość blatu: 22 mmModel: ProstokątnyPodstawa: Stałe nogiKolor blatu: BukMateriał blatu: LaminatKolor stelaża: CzarnyMateriał podstawy: Stal* **Krzesła x 24**

Wysokość siedziska: 480 mmGłębokość siedziska: 365 mmSzerokość siedziska: 375 mm |  |

* **KUCHNIA (pomieszczenie 1) 5,60 x 4,00**

- Położenie terakoty na podłodze lastryko – 22,4 m2

**KUCHNIA (pomieszczenie 2) 5,60 x 2,43**

- Położenie terakoty na podłodze lastryko – 13,6 m2

* **STOŁÓWKA 6,40 x 11,80**

**-** Zdjęcie płytek PCV i położenie terakoty – 75,5 m2

* MALOWANIE ŚCIAN:
* Korytarz – 61,5 m2
* Magazyn – 70,3 m2
* Kuchnia – 32 m2
* Świetlica – 201,2 m2

**ELEKTRYKA**

- gniazda 220 V x5

- gniazda 380 V x 2 (3 fazy)

- włączniki prądu x 3, 1 regulowany do wyciągu wentylacji